Tieto chyby sa objavuju na display:

A:4 - Pump run at max. speed or pump inoperative

0:D - Burner control unit fault

0:2 - Burner control unit fault

F:4 - Check the ionisation electrode



[Poistny ventil na boiler T-1848](https://www.google.sk/search?q=ventil+poistn%C3%BD+na+bojler+T-1847+1/2%22++site:sk&newwindow=1&client=ubuntu&hs=T9w&channel=fs&biw=1600&bih=812&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiY8e739sTMAhVLWBoKHe8WA5cQ_AUIBigA&dpr=0.9)

**Odborná kurenárska firma - partner vo Vašej blízkosti**

Richard Baleja

Mlynská 1001/5

90031 Stupava

Telefón: 0908730403

Fax:

Servis produktov:

malé kotly do 35 kW malé kotly do 35 kW

solárne systémy solárne systémy

<http://public.vitoservis.sk/PartnerDetail.aspx?partner=5342>

<http://www.manualslib.com/products/Viessmann-Vitodens-200-Wb2-Series-3551552.html>