Senzor doteku

Čidlo pracuje na principu změny úrovně vf signálu který se vede ze zdroje signálu do indikátoru úrovně signálu.

Signál se vede ze zdroje do indikátoru úrovně přes kapacitní dělič který je tvořen kapacitou trimru C5 a kapacitou senzorové plošky vůči zemi. Předpokládejme že je jako senzor použit obdélník plechu o rozměrech 93x70 mm (bez přívodního vodiče), dále předpokládejme že trimr C5 má nastavenu kapacitu 4,2 pF Nedotýkáme-li se prstem senzoru má kapacitu vůči zemi 4,2 pF a kapacitní dělič má dělicí poměř 1/2 (tj útlum 6 dB) Dotkneme-li se prstem senzoru jeho kapacita vůči zemi se zvětší na 40 až 30 pF a dělicí poměř vzroste na přibližně 1/10 až 1/20 (tj útlum se zvětší na přibližně 20 až 26 dB) Po doteku senzoru se tedy napětí vf signálu na výstupu kapacitního děliče zmenší 5x až 10x (úroveň signálu se sníží o 14 až 20 dB) a to je již dostatečná změna na to aby ji bylo možné vyhodnotit nějakým indikátorem úrovně. Čidlo je napájeno stabilizovaným napětím 6V ze síťového zdroje napájecí proud je 10 mA při zhasnuté LED a 20 mA při rozsvícené LED Napájecí napětí musí být stabilizované proto, aby se neměnila citlivost indikátoru úrovně.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.