Signal-Metr

S-Metr je možné použít například u FM přijímačů nebo CB stanic.

Jednoduchý S-metr je možno postavit s jedním či dvěma obvody typu LM3915. Každý obvod může ovládat až 10 diod LED, přičemž skok mezi diodami je 3 dB. Pokud tedy použijeme obvody dva, je možné nastavit rozsah od SI až S9+... FM přijímače CB stanic například nemají obyčejné AVC, a tak nebude nutné další nastavování, pokud odebereme signál na vhodném místě a každý 10 nastavíme pouze v jednom bodě. Dojde-li vlivem použití AVC k stlačení stupnice v horní části, je možno použít v horní části třeba i diod po skoku 3 dB a stupnici zkalibrovat na nejbližší hodnoty. Z praxe vyplývá, že např. u řady CB stanic je signál do asi S7 v pořádku, pouze hodnoty od S7 výše je nutno přesněji zkalibrovat. Výhodou je minimum nastavovacích prvků a jednoduchost zapojení. Cena IO je kolem 80 Kč. Obvod je ovládán kladným napětím na vstupu proti zemi, citlivost lze nastavit i změnou referenčního napětí. Záleží ovšem na stanici či přijímači, zda je schopen dodat dostatečně velký rozsah napětí k řízení indikátora. Jas diod lze změnit odporem Ik2, napájecí napětí je od 3 do 25 V Je možno použít kaskádu až tří obvodů a dosáhnout rozsahu až 90 dB. Přepínáním pinu 9 je možno zvolit zobrazení bar-graf nebo bodově zobrazení. Připomínám, že signál S9 je 50 mV na vstupu stanice, každé nižší S je pak předešlá hodnota dělena dvěma.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.