Regulátor teploty

Regulátor teploty je zařízení, které samočinně udržuje nastavenou teplotu. Zařízení najde uplatnění například v líhních na drůbež, akváriích, teráriích a při různých technologických procesech.

Topné těleso je spínáno relé s příkonem do 600 W. Teplotním čidlem je termistor s malou hmotností, který zaručuje malou tepelnou setrvačnost. Celé zařízení je napájeno 230 V. Regulace teploty je nastavitelná potenciometrem v rozsahu 10 až 90 °C.

Celé zařízení je napájené přímo ze sítě 230 V pres kondenzátor C3 který zde slouží jako předřadný odpor. Za tímto kondenzátorem následuje diodový usměrňovač poskládaný z diod D5 až D8 Zenerova dioda D4 stabilizuje napětí 24V pro napájení cívky relé RE1 (kontakty 3 A/230 V) a signalizační diodu LED D3 Pres omezovací rezistor R7 je napájená další Zenerova dioda D1 která stabilizuje napájecí napětí pro regulační můstek a komparátor lO1

Regulační můstek je sestaven z R1, R2 R3 potenciometru P1 a termistoru TM1 Termistor je součástka která mění svůj odpor vlivem změny okolní teploty Při zvyšování okolní teploty se odpor termistoru zmenšuje a naopak. Tohoto jevu se využívá k regulaci teploty v úhlopříčce regulačního můstku je přes snímací rezistory R4 R5 zapojen komparátor IO1 který vyhodnocuje stav napětí na můstku. Pokud je můstek rozvážený tak výstup komparátoru je v kladné saturaci relé je sepnuto a topné těleso je připojeno k síti 230 V Až teplota dosáhne nastavené hodnoty napětí na můstku se vyrovná a komparátor přejde do záporné saturace a relé odpojí topné těleso Rezistorem R6 ve zpětné vazbě se nastavuje hystereze komparátoru Odpor tohoto rezistoru se může pohybovat od 100 K do 10 M Čím větší bude odpor tím bude reakce na změnu teploty rychlejší a regulátor citlivější Na výstup komparátoru je přes dělič R8 R9 zapojen tranzistor T1 který spíná cívku relé Dioda D2 zapojená paralelně k cívce chrání tranzistor proti indukčním špičkám které vznikají na cívce relé Dioda LED D3 indikuje sepnutí relé Požadovanou teplotu nastavujeme potenciometrem P1.

Autor: Pavel Hořínek

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.