Ochrana proti přepětí

Tento obvod slouží především pro ochranu proti přepětí. Stane se, že u zdroje odejde výkonnový tranzistor a na výstupu se objeví napětí větší, než je povolené pro napájení přístroje .Jako ochrana před tímto problémem je tu toto jednoduché schéma, které Vám zabrání poškození přístroje.

F - 5A (pojistka)

R1 - 56 ohm

R2 - 820 ohm

C - 100 nF

D1 - KT701 (tyristor)

D2 - zenerova dioda na 15V

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.