Prostý čítač s LED displejem

Předkládám vcelku jednoduché schéma univerzálního čtyřmístného čítače.

Toto zařízení je určené k počítání čehokoliv. Od počítání otáček až po nejrůznější počítání impulsů. Signál je přiváděn na vstup čítače 7490. Ten posílá vstupní signál dále v BCD kódu do převodníku D147. Převodník dále rozsvěcuje jednotlivé segmenty displeje. Zařízení není nutné nijak nastavovat a pracuje na první zapojení. Pokud se rozhodnete na vstup použít tlačítko pak budete muset zařadit ještě R-S klopný obvod. Důvod je jednoduchý. Každý kontakt či tlačítko se po sepnutí ještě několik milisekund chvěje to znamená že vytvoří hned několik impulsů najednou. Všechny tyto impulsy čítač napočítá a tím znehodnocuje přesný součet impulsů. Tlačítkem Reset se celý čítač vynuluje a počítá znovu od nuly. Co se týče displeje,můžete použít jakýkoli LED displej. Jelikož se jedná o obvody TTL musí být napájecí napětí přesně 5V. Každý IO má ještě své vlastní napájení jak je popsáno na schématu.

Autor: Pavel Karásek

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.