Dálkové ovládání PC - Girder

Zapojení, jehož kompletní schéma je na prvním obrázku se skládá pouze z integrovaného IR přijímače SFH506-xx nebo TSOP17xx. Ten obsahuje všechny obvody potřebné pro příjem a demodulaci IR signálu, takže vlastní zapojení obsahuje už jen pár obyčejných součástek. Obvod je napájen přímo z vývodu RTS sériového portu počítače a ke snížení na potřebných 5V slouží Zenerova dioda D1, využívající zabudovaného proudového omezení sériového portu na asi 10mA. Následující kondenzátor C1 filtruje odběrové špičky, pro zvýšení citlivosti přijímače je možné zapojit mezi Zenerovu diodu a C1, IO1 ještě rezistor s hodnotou přibližně 100R. Rezistor R1 je dle doporučení výrobce integrovaného obvodu. Výstup z modulu je přiveden na vstup DSR sériového portu, kde ho již zpracovává software osobního počítače.

Citlivost snímače je obdivuhodná, takže je možné zapojit vše přímo na konektor sériového portu a nechat ho schovaný za počítačem. Já jsem ovládání zkoušel maximálně na vzdálenost 10m, kdy spolehlivě fungovalo.

K oživení budete potřebovat program Gilder a Plug-in IgorPlug ... (najdete ho v sekci Download) a teď jak na to?
Nainstalujte Gilder a do adresáře s ním vložte ten plug-in a spusťte ho...
ve vlastnostech nastavte češtinu a v nastavení plug-inů dejte: Igor SHF-56 device a nastavte COM port, na kterém to máte připojené...
Teď do levého okna dejte nový, nebo už nějaký přednastavený (např na stealth.wz.cz jsou ňáké) program (třeba zapnutí WinAmpu). Vyberte funkci a dejte: Naučit IR kód...
Pokud máte vše OK mělo by vám to přijmout signál...
takto nastavte vše co potřebujete a už jen můžete usednout do křesílka a užívat si dálkového příjmu...

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.