Prozváněčka

Jednoduché, ale praktické zapojení na testování zkratu.
Popis funkce : Kondenzátor C se nabíjí přes resistory R1, R2 a piezo lement, jakmile se na bázi T1 objeví obtimální napětí, otevře se i T2 a zkratuje kondenzátor. Tento děj se stále opakuje. Tím vniká tón. Trimrem R2 se zeguluje rychlost nabíjení kondenzátoru C a tím i frekvence,.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.