Tří pásmový ekvalizér

Jak je patrné ze schématu, jedná se o jednoduchý tří pásmový korekční člen se zpětnou vazbou. Toto zapojení jsem převzal z jednoho radiomagnetofonu odkud jsem použil i tahové potenciometry. Jsou behužel s krátkou dráhou a dost nekvalitní, ale v mém případ to stačilo. První potenciometr z leva slouží k regulaci basů, druhý k regulaci středů a třetí k regulaci výšek. Ekvalizér je možno napájet ze zdroje o napětí 7-12V. Místo tranzistoru by se dal použít také operační zesilovač. Zapojení nemá žádné záludnosti a pracuje na první zapojení.

Autor: Lukáš Otava

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.