Digitální počítadlo

Jedná se o jednoduché digitální počítadlo impulzů se sedmisegmentovkami. Těch může být libovolný počet. Pro jejich řízení jsou použity dekadické čítače 4026 (MH4026, HCF4026 apod.). Jejich výhodou je, že nepotřebují dekodéry z binárního na sedmisegmentový tvar. Displeje jsou se společnou katodou, odpory nejsou potřeba, přotože výstupy IO dávají jen malý proud. Počet míst je podle potřeby, Výstup :10 IO nižšího řádu se vždy spojí se vstupem clk IO vyššího řádu. Impulzy se přivádí na vstup clk IO nejnižšího řádu. Všechny IO se vynulují stisknutím tlačítka, které přivede kladnou úroveň na vstupy RESET. Obvod se napájí napětím asi 4 až 7V. Konstrukce je velmi jednoduchá a proto by s ní neměli mít problémy ani začátečníci.

Autor: Danyk

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.