Regulátor rychlosti ventilátoru PC

# Elektronická zátěž

Jednoduchá elektronická zátěž je na obr. 1. Na vývodech se chová jako výkonová Zenerova dioda s nastavitelným napětím. Zátěž se mi velmi osvědčila při vývoji různých nabíječek. Základem zapojení je paralelní regulátor TL431C, který je "posílen" výkonovým tranzistorem. Protože na vývodu K obvodu TL431C nemůže být napětí menší než asi 2 V, je minimální regulované napětí 3,2 V, neboť T1 je dvojice tranzistorů v Darlingtonově zapojení. Pokud bychom použili obyčejný tranzistor p-n-p, bylo by minimální napětí asi 2,6 V. Maximální proud zátěží by se zmenšil na 1 až 3 A - podle typu tranzistoru. U výkonových tranzistorů se proudové zesílení zmenšuje při velkých kolektorových proudech. Regulátor TL431C má povolený maximální proud 100 mA. Bude-li zesílení T1 malé, mohl by se IO1 zničit, protože proud do báze T1 (správněji: z báze T1) by mohl být větší. S potenciometrem 10 kOhm je maximální nastavitelné napětí asi 13 V. Odpor potenciometru můžete zvětšit, a tím se zvětší i maximální nastavitelné napětí - nejvýše však 36 V (mezní napětí IO).

Obr. 1. Zapojení zátěže

Obr. 2. Ubastlená zátěž. Lepšího provedení se chudinka nikdy nedočkala

Autor: Jaroslav Belza

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.