Časový spínač 1

Toto je základní zapojení časovače s integrovaným obvodem NE555 (SE555…).

Zapojení obsahuje minimum součástek. R1 a C1 slouží k nastavení času. Jejich velikost se spočítá podle tohoto vzorce:
Pro správnou činnost je ale velikost R1 omezena na hodnoty 2k až 20M. Velikost C1 by neměla být menší než 500pF a její horní hranice závisí na použitém R1, běžně se ale maximálně používá asi 220uF.
Dále jsou v zapojení dvě tlačítka START a STOP. A na výstupu (vývod 3) je proti zemi zapojena LED. Místo ní lze však přímo použít nějaké malé relátko, případně větší zátěž s použitím tranzistorového zesilovače.

Takto sestavený časovač ale není moc přesný a jeho použití v hodinách není možné. A čím je vyšší nastavený čas, tím je vyšší odchylka jednotlivých časů. Hodí se však na mnohé jiné věci, kde není potřeba velká přesnost.
A ještě jedno upozornění. Dejte si velký pozor při připojování napájecího napětí. Pokud ho dáte obráceně, IO se okamžitě zničí. Proto se dává do cesty napájecímu napětí (stačí jen pro IO) obyčejná dioda, která zamezí průchodu opačného proudu.

Základní technické údaje o IO:
Napájecí napětí: 4,5 – 16 V
Odběr proudu: 3 – 15 mA
Maximální výstupní proud: 200 mA

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.