LPT LED efekt

Čistě náhodou jsem se dozvěděl o systému blikajících LEDek podle určitého programu...

Tak jak na to: Je to úplně jednoduché budete potřebovat 8 supersvítivých LED diod, 25 pin konektor (samce) a kabelá?... Zapojení je celkem triviální... na datapiny (pin 2 a? 9) připojte anodu diody, katody sériově spojte a zapojte do pinu 25. což je zem... Pozor na zkraty LPT port by to nemusel přežít !!!!

pak to zabudujte někam do casu (v mém případě okolo vrchního plexi).

Dále to ale bude potřeba nějak rozchodit... existuje celá řada programů... mě osobně vyhovují tyto: LPT LED efekt a LPT LED tyto programy jsou takřka totožné a umožňují blikání ledek podle předem nastavených režimů... pokud chcete led ovládat manuálně zkuste Relais timer Všechny tyto programy a ovladače naleznete v sekci Downloads. J

No a asi ta nejzajímavěj?í věc je blikání podle hudby... Pozor: !! Nemusí fungovat na strojích s grafickou kartou s jádrem od ATI !!

K tomu budete potřebovat Winamp (asi verzi 5.xx) a plugin... ten nehrajte normálně do pluginů ve winampu. Funguje to, ale jen na win. 95, 98, Milenium. Abyste to rozchodili na windows 2000 nebo XP musíte udělat toto: Stáhněte si program UserPort...

Instalace UserPortu: Někam to rozbalte, třeba do Program files a soubor "userport.sys" zkopírujte do Widows\system32\drivers je to důle?ité jinak to nemusí fungovat nebo se vám bude restartovávat pc...

Zprovoznění: Z levého okna vymažte všechny stávající parametry (tlačítko delete) a vložte parametr : "0x378-0x378" (včetně uvozovek) a zmáčkněte "add" pak "start" a nakonec "update". Pokud se vám napíše "Driver alredy started" jen "update". Teď a teď by mělo být vše v pořádku... nakonec ještě fotečka, jak to asi vypadá.

TIP: když v programu LPT LED efekt přejmenujete knihovnu lpt.led na lpt.txt můžete blikání přeprogramovat. Když soubor otevřete sou tam řádky s osmi číslicemi 1 a 0 například : 00000001

10000000

00010001

Když napíšete 1 led dioda svítí u 0 je to naopak tak hodně štěstí.

Tento tip mi zaslal Karol Končal a já mu za něj moc děkuji.

Podobné zapojení >>>
Jinak schéma zapojení LED diod do LPT je uplně stejné jako na prvním obrázku...

spájet...

zadělat...

připojit k LPT konektoru...

naistalovat příslu?ný program...

a KONEČNĚ svítí...

A pozor na oči je to docela síla... !

Autor: www.toxicali.kbx.cz

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.