Ochrana síťové žárovky

Ochranný obvod chrání síťové žárovky lépe než prosté „spínání v nule", protože rozsvěcení na maximum je plynulé.

Dobu rozsvěcení můžeme nastavit změnou kapacity kondenzátoru C1 při kapacitě

10 uF trvá rozsvěcení asi 10 s. Další výhodou je, že obvod není trvale pod napětím, ale pouze během provozu. Při použití ochranného obvodu není nutné upravovat instalaci, pouze síťový spínač žárovky nahradíme přepínačem, deska s plošnými spoji se součástkami obvodu se vejde do instalační krabice za přepínač. Při zatížení obvodu žárovkou do 100 W odpadá i chladič triaku. Bez odrušovacích prvku C4 a L1 nelze ochranný obvod použít protože produkuje silné rušeni rozhlasového přijmu. Kondenzát C4 musí být odrušovací typ na provozní napětí 250 V/50 Hz. V zakreslené poloze S1 je žárovka vypnuta, kondenzátor C1 je vybit rezistorem R1 a kondenzátor C2 je tak vlastně přímo spojen se společným vodičem obvodu (s elektrodou A1 triaku TC1). Žárovku zapneme přepnutím S1 do horní polohy. Při vybitém C1 nedovolí kondenzátor C2 vytvořit dostatečné otevírací napětí diaku DI1. triak TC1 nespíná a do žárovky neteče proud. Proudem tekoucím přes R3, C2, D1 a D2 se kondenzátor C1 nabíjí a C2 tak umožňuje postupné zvětšování úhlu otevření diaku. Diakem se spíná triak a proud žárovkou postupně vzrůstá. Asi po 10s od zapnutí žárovky se C1 zcela nabije (na napětí asi 80V), kondenzátor C2 se přestane uplatňovat a úhel otevření diaku zůstane závislý jen na hodnotách R2, R3 a C3. Aby byl úhel otevření diakú (a tím i svit žárovky) co největší, volíme kapacitu C3 co nejmenší, kdy triak ještě spolehlivě spíná. Rovněž odpor R3 je třeba upravit experimentálně podle tolerancí C2 a spínacího napětí diaku. Deska je navržena pro starší typy kondenzátorů. Triak TC1 je připájen nalézalo a musí být přišroubován k desce, protože šroub slouží ke spojení elektrody A2 triaku se spojem na desce.

Autor: Luboš Kubernát

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.