Zesilovač 50W s tranzistory

Zapojení používá doplňkovou dvojici tranzistorů KD607 KD617(dají se nahradit např BD911 a BD912). Zesilovač má nf výkon (sínus) asi 50W do zátěže 4 ohm. Lze tedy očekávat, že hudební výkon bude asi 70W. Rezistor 10 ohm, je tředa volit tak, aby signál na výstupu nebyl zkreslený. Rezistory 180 ohm musí být nejméně 8W . Odběr zesilovače při plném výkonu je asi 2 A na větev.

Poznámka: tranzistor KD337 je třeba chladit !! Kondenzátory je lepší mít na 105 stupňů celsia a větší napětí 63-100V. Rezistory 0,15R mají mít 1W je lepší mít 3W.

Zdroj:

Poznámka: Kondenzátory asi 3x 3,3mF na větev takže 6x 3,3mF do jednoho zdroje na napětí min. 40V Pojistky 2,5A Pomalé.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.