Cyklovač stěračů

Protože né v každém autě je namontován cyklovač stěračů (možnost měnit rychlost stírání), tak sem se po pár týdnech používání (a neustálém vypínání a zapínání stěračů) rozhodl cyklovač namontovat.
Při procházení různých návodů na cyklovače na stránkách A-Radia jsem narazil na pěkné zapojení cyklovače (Jan Hub,Elektronický cyklovač stěračů, A-Radio PE 8/04), které jsem trochu poupravil a k plné spokojenosti zatím slouží.
Cyklovač má za úkol simulovat zapínání a vypínání páčky stěračů I rychlosti (nejpomalejší). Pro jeden cyklus stěračů (setře a vrátí se) stačí udat pouze imlpulz (páčkou, cyklovačem) a zbytek zařídí přídržný kontakt, který udržuje stěrače v pohybu dokud se nevrátí zpět do koncové polohy.
Princip: Schéma cyklovače je celkem jednoduché a v jednoduchosti je také síla. Jako generátor impulzů slouží časovač 555 zapojený jako multivibrátor. Po sepnutí cyklovače se přivede přes ochranou diodu napětí +12V na 555. Začne se přes odpor R1 nabíjet kondenzátor C1, po jeho nabití se na výstupu 555 sepne přes R3 a D2 tranzistor T1 a s ním i relé. Kondenzátor C1 se začne vybíjet přes P1 a P2. Změnou hodnot P1 a P2 se udává délka mezery (stěrače vykonají cyklus a čekají do dalšího cyklu). Pokud nejsou stěrače v koncové poloze, tak se přivede z přídržného kontaktu stěračů +12V přes R4 a D3 na T1 a tím si pohlídá správný chod stěračů.
Nastavení: Potenciometr P1 vytočte na minimum (nejrychlejší) a trimrem P2 si nastavte nejvyšší rychlost stěračů, tak aby stěrače udělaly jeden cyklus. Můžete si zde vložit ještě malou mezeru, to záleží na vás. Trimr je zde proto, že každé auto má rychlost stěračů trochu jinou. Při běžném provozu nastavujete rychlost pouze potenciometrem P1.
Pokud by se vám stalo, že impuls by byl příliš krátký na to, aby stěrače odjely z koncové polohy, je třeba zvětšit odpor R1 na hodnotu asi 10k.
Konstrukce: Sestavení cyklovače by nemělo činit nikomu problémy, jedná se o jednoduché zapojení a na DPS nejsou SMD součástky. Jen pro relé je třeba vyvrtat větší díry (trochu zakvedlat vrtákem...), z jeho připájení jsem měl trochu obavy, protože je vyrobeno ze silnějšího materiálu, ale stačilo trochu přidat mikropájce a šlo to jak po másle.
Na místo potenciometru na DPS jsem dal konektor, jehož protikus je na dvojlince k potenciometru. Toto řešení jsem zvolil pro snadnou mondáž a případnou demontáž cyklovače do auta. Proto je na návrhu DPS vidět dva menší pájecí body pod potenciometrem.
Pro cyklovač se mě podařilo sehnat starší krabičku asi od nějakého řetízku, kam padl celý cyklovač na milimetr.
Instalace do auta: Cyklovač jsem nainstaloval do auta Dacia Double Cab. Při zkoušce činnosti cyklovače jsem však zjistil, že i při vysoké rychlosti stěračů stále spíná přídržný kontakt, čímž se spíná +12V i do motorku na pomalou rychlost. Protože tento vůz má přídržný kontakt vyvedený do ovladače stěračů (páčka), kde pouze v poloze 0 (vypnuto) připojí přídržný kontakt na nízkou rychlost.
Autor původního návodu tuto skutečnost však asi taky neřešil, nejspíš je na toto motorek stěračů konstruován. Vše je na destičce 47x76.

Autor:Paja

Zdroj: WWW.paja-trb.unas.cz

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.