Odpuzovač hmyzu

Odpuzovač generuje ultrazvuk, který je hmyzu nepříjemný Aby bylo odpuzováno co nejvíce druhu hmyzu,je ultrazvuk kmitočtové rozmítán.

Ultrazvukový signál je generován astabilním multivibrátorem s časovačem 555 (IO2) Kmitočet ultrazvukového signálu je rozmítán v rozmezí asi 25,8 až 65,2 kHz tím, že je rozmítacím signálem periodicky měněna rozhodovací úroveň na vstupu CV multivibrátoru IO2 Ultrazvuk je vyzařován piezokeramickým měničem SP1, který je připojen přímo k výstupu IO2. Rozmítací signál má přibližně trojúhelníkový průběh a kmitočet asi 980 Hz a je generován astabilním muttivibrátorem s dalším časovačem 555 (IO1). Přístroj je napájen napětím 9 V ze dvou paralelně spojených destičkových baterií Pro úsporu napájecího proudu by bylo vhodné použít časovače 555 v provedení CMOS.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.