Detektor elektrostatického náboje

Elektrostatický výboj může být velkým nebezpečím pro mnohé dnešní součástky. To hlavně platí o tranzistorech FET a logických obvodech CMOS. Proto zde uvádím jednoduchý detektor elektrostatického náboje. Jeho konstrukce je velice jednoduchá, jedná se o tři tranzistory zapojené jako Darlinkton (mají velké zesílení). Na výstupu je zapojena LED, která svým svitem indikuje přítomnost náboje. Celé zapojení je rozděleno do dvou částí, jedna indikuje záporný náboj a druhá kladný.
Celý detektor musí být vestavěn do kovové krabičky se kterou se spojí záporný pól napájení. Antény je vyrobeny z kousku nejlépe silnějšího drátku o délce asi 10 cm. Obě antény jsou umístěny na jedné straně krabičky, jsou vzájemně rovnoběžné a jejich vzdálenost je asi 2,5 cm. Antény musí být od skříňky velmi dobře izolovány !!!
Při zjišťování nábojů proti zemi se krabička uzemní a antény se přibližují k předmětu. Pokud má předmět proti zemi nějaký náboj, jedna z LED se rozsvítí jasněji.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.