Indikátor napětí autobaterie

Jednoduché zapojení sloužící k zběžné indikaci napětí 12V akumulátoru (po úpravě i jiných), které nevyžaduje vlastní napájení, ale napájí se přímo z měřeného AKU. Indikujících rozsah je od kritických 9,7V (svítí D1) až po plně nabitý stav 14V (svítí všechny LED).

Obvod obsahuje řadu tranzistorů, v jejichž emitorech jsou zařazeny LED (nejlépe nízkoodběrové). Báze tranzistorů jsou buzeny přes ochranné rezistory z řetězce diod D6 až D10 s předřazenou Zenerovou diodou D11. První LED se rozsvítí v okamžiku, kdy svorkové napětí je vyšší než součet D11 + D6 + napětí EB přechodu T1 + propustné napětí D1, tedy asi 9,7V. Při zvýšení napětí e otevře D7, a tím i T2, a rozsvítí se D2. Protože ale zelená LED má větší propustné napětí (cca 2,3 V) než červená (cca 1,5 V), musí být tento nárůst větší nejen o napětí D7, ale i o tento rozdíl napětí D2 – D1. Při dalším stoupání napětí se postupně s rozdílem 0,65V rozsvěcují další z řady LED, až po konečnou D5 při cca 14 V svorkového napětí.
Jelikož tyto úbytky napětí se mění kus od kusu, a navíc jsou závislé i na protékajícím proudu a na teplotě, jedná se jen o indikaci. Při změně Zenerovy diody D11 a případné výměně ostatních diod (například za Schottkyho s úbytkem asi 0,2V) je možné použít tento indikátor i pro jiná napětí. Při větším rozdílu by bylo vhodné také upravit rezistory R6 až R10 napájející jednotlivé LED.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.