Stroboskop s klopným obvodem

Tady je vylepšené zapojení předchozího stroboskopu. Přibyl v něm klopný obvod s doutnavkou a pracuje tedy samostatně, bez vnějšího zdroje impulzů. Upraven je také napájecí obvod, je vypuštěno oddělovací trado, které při samostatné činnosti není potřeba a místo srážecího odporu jsou tu na přívodu napětí kondenzátory.
Rychlost blikání se nastavuje potenciometrem, přes něj se (skrz ochranný odpor 470K) nabíjí kondenzátor 220n až na zápalné napětí doutnavky. Po zapálení se prudce vybije a současně se otevře tyristor, výboj z trafa zapálí výbojku. Pak se zase vše opakuje. Rychlost lze regulovat v docela slušném rozsahu. K výbojce nedoporučuju připojovat větší kondenzátor než 56M, (který musí být dost bitelný, lepší nějaký starší), aby se výbojka nepřehřála (tj. nerozprskla :-)). Ze stejných důvodů také nezkoušejte "co to vydrží". Víc toho sem psát nebudu, protože funkce obvodu je podobná jako u předchozího. A stejně tak upozornění, jak to umí dávat šlupky:-).

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.