Programovatelné běžící světlo

Popisovaná konstrukce využívá

k efektu běžícího světla dvou posuvných registrů. Na rozdíl od jiných zapojení je možné si nastavit vlastní efekt a rychlost posuvu.

Základem konstrukce jsou dva posuvné registry Io1 a Io2 typu 74LS164 (74HC164) zapojené do kaskády. K taktování registru je použit časovač NE555 (Io3), který generuje signál o obdélníkovém průběhu, jehož kmitočet (a tím i rychlost běhu světla) lze měnit potenciometrem P1 v rozsahu asi 1,5 až 1500 Hz

Posuvný registr Io2 přebírá logickou úroveň z posledního výstupu registru Io1 a při dalším hodinovém pulsu ji přiřadí svému prvnímu výstupu (tímto

způsobem je možné zapojit do kaskády téměř libovolné množství posuvných registrů) To však samo o sobě k efektu běžícího světla nestačí. Především je nutné na vstupy A a B Io1 přivést vysokou logickou úroveň. To učiníme stisknutím přepínacího tlačítka S1 Po uvolnění tlačítka S1 se na vstupy A a B Io1 přivádí logická úroveň z posledního výstupu registru Io2, takže naprogramovaný efekt se neustále opakuje. Při příliš dlouhém stisku tlačítka S1 se mohou posuvné registry „zahltit", tj. nastane stav, ve kterém svítí všechny LED a po stisknutí tlačítka S1 se již žádná další nemůže rozsvítit V takovém případě existuj (dvě možnosti, jak zjednat nápravu Buď se musí přístroj vypnout (musí se odpojit napájení), nebo se musí stisknout vypínací tlačítko S2, kterým se vynulují oba posuvné registry Io1 a Io2 A programování může začít znovu. Z principu činnosti zapojení vyplývá, že po odpojení napájecího napětí se efekt ,,smaže“. Běžící světlo se napájí napětím 5 V (VCC) např. ze síťového adaptéru.

Další možnosti

Malými úpravami zapojení lze dosáhnout dalších zajímavých světelných efektů.

Jednou z možností je vložit do cesty signálu vracejícímu se zpět na vstup Io1 invertor. V takovém případě by se všechny LED periodicky postupně rozsvěcely a následně zhasínaly.

Jinou možností je připojit poslední výstup Io2 přes invertor na nulovací vstupy Io1 a Io2 a na vstupy A a B Io1 přivést napájecí napětí (Vcc) Efekt bude podobný předchozímu, avšak jen do chvíle, než se rozsvítí poslední LED. V tom okamžiku se Io1 i Io2 vynulují a celý proces muže začít znovu.

Ovládání

Z popisu funkce je možná jasné, jak se běžící světlo ovládá, ale pro jistotu Po připojení napájecího napětí (zapnutí přístroje) jsou posuvné registry v nahodilém stavu, takže se rozsvítí některé z LED a vznikne docela zajímavý světelný efekt (na to se ovšem nelze spolehnout) Stisknutím tlačítka S2 se vše napraví a po uvolnění S2 by žádná LED neměla svítit Tlačítkem S1 se nastavuje vlastní světelný efekt.

Autor: Nehudek

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.