# FM bezdrátový mikrofon (štěnice)

Zařadit na stránky věnované elektronice jednoduchou štěnici je již tradice a patří to ke koloritu těchto stránek. Zde je můj příspěvek k této problematice. Je to spíš bezdrátový mikrofon než štěnice, pro štěnici by bylo dobré signál z mikrofonu zesílit, aby byl slyšet i vzdálenější hovor. Vysílač pracuje v pásmu FM CCIR (87 až 108 MHz), přeladit jej na jiný kmitočet by asi neměl být problém. Dosah je jen několik metrů, kromě malého výkonu vysílače to má na svědomí i zahlcení pásma silnými rozhlasovými stanicemi (alespoň v Praze)

###

### Obr. 1. FM bezdrátový mikrofon

| Typ | C2 | C3
c | e | b | BF606 | výborný / best | 33 pF | 47 pF
c | b | e | BF324 | výborný / best | 33 pF | 47 pF
c | b | e | KT343 | dobrý / good | 33 pF | 47 pF
e | c | b | 2SA854 | dobrý / good | 22 pF | 27 pF
c | b | e | BC307, BC558 | špatný / poor nízký fT / low fT |  |

### Tab. 1. Vyzkoušené typy tranzistorů

Zapojení bezdrátového mikrofonu je na obr. 1. Signálem z elektretového mikrofonu se moduluje oscilátor s T1. Mikrofon současně zajišťuje pro oscilátor stejnosměrné předpětí. Voltampérová charakteristika mikrofonu MCE100 je na obr. 2. Z grafu je vidět, že od napětí asi 1 V se proud tekoucí mikrofonem mění jen málo. Toho je využito ke stabilizaci pracovního bodu oscilátoru. V oscilátoru jsem vyzkoušel několik různých tranzistorů. Pro spolehlivou funkci je třeba, aby mezní kmitočet tranzistoru byl alespoň 200 MHz, lépe 300 až 500 MHz.

Obr. 2. V-A charakteristika elektretového mikrofonu MCE100

Předzesilovač je postaven na desce podle obr. 3, rozmístění součástek je na obr. 4. Cívka u prototypu měla 6 závitů lakovaným drátem o průměru 0,8 mm, navinutých samonosně na trnu (použil jsem dřík vrtáku) o průměru 5 mm. Drátu potřebujete 11,5 cm. S uvedenými součástkami je oscilátor naladěn na dolní konec pásma, přibližně 90 MHz. Pro horní konec pásma navineme jen 5 závitů. Oscilátor ladíme roztahováním a stlačováním závitů cívky.

Jiným typ mikrofonu může procházet větší nebo menší proud. Změřte si proto napětí na R1. Odpor R1 zmenšete, bude-li na něm napětí větší než 1,5 V. Bude-li změřené napětí menší než 1 V, je třeba odpor rezistoru R1 zvětšit.

Vysílač je navržen pro napájení napětím 3 V. Odběr proudu je asi 3 mA. Můžete také použít 2 nebo 3 články NiCd - 2,4 nebo 3,6 V. Při napájení ze síťového zdroje se ve vysílaném signálu objevil brum. Pro jeho potlačení postačilo připojit kondenzátor 10 µF na napájení přímo u desky. Při napájení z baterií byl signál bez brumu.

Jako anténa slouží 20 cm dlouhý kus drátu. Je-li třeba připojit delší anténu, bude třeba ji oddělit kondenzátorem s kapacitou několik pF.

Obr. 3. Deska s plošnými spoji pro bezdrátový mikrofon v rozlišení 300 dpi

Obr. 4. Rozmístění součástek na desce

Obr. 5. Deska mikrofonu

### Rozpiska součástek

R1 | 4,7 kOhm
R2 | 330 Ohm
C1 | 1,5 nF, keramic.
C2 | 33 pF, keramic.
C3 | 47 pF, keramic.
T1 | BF324
Mic | elektretový mikrofon MCE100
L | 6 z. CuL průměr 0,8 mm navinuto samonosně na trnu 5 mm.
Deska s plošnými spoji | bcs10

Autor: Jaroslav Belza