Infra dálkové ovládání ZAPNI / VYPNI

Tento obvod slouží k zapínání a vypínání spotřebičů na dálku. Skládá se ze dvou částí: vysílače a přijímače.
Vysílač obsahuje oscilátor s integrovaným obvodem 555, který vytváří signál s frekvencí asi 36 až 38kHz. K němu je přes tranzistor připojena infra vysílací LED. Přijímač se může napájet z miniaturní 12voltové baterie nebo z běžné baterie 9V.
Přijímač má na vstupu obvod TSOP1736 (popř. TSOP1738 nebo SFH5110-36) který má na výstupu trvale kladnou úrověň a při příjmu signálu z ovladače se objeví záporný impulz. Tím se uzavře první tranzistor a kondenzátor 10M se na chvíli nabije. Tím vznikne záporný impulz na výstupu obvodu 555, který zde slouží jako tvarovač. Sestupnou hranou impulzu se překlopí obvod 7490 a relé se sepne / rozepne. Příjem je signalizován bliknutím LED. Kondenzátor a odpor označené ve schématu hvězdičkou zaručují, že po připojení napájení bude relé rozepnuté. Pokud potřebujete, aby bylo po zapnutí napájení relé sepnuté, připojte tyto dvě součástky místo k vývodům 2 a 3 k vývodům 6 a 7. Vývody 2 a 3 budou potom připojené k zemi. Přijímač se napájí ze síťového adaptéru 12V (napětí nemusí být stabilizované) a odběr při rozepnutém relé je asi 15 - 20mA. Relé musí být samozřejmě dimenzované na zátěž, která k němu bude připojena.
Obvod není zas tak složitý a měl by ho zvládnout každý trošku zběhlejší začátečník. Akorát to chce opatrnost, pokud se bude obvodem spínat síťové napětí.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.