ychlonabíječ akumulátorů NiCd a NiMH s U2407B

Rychlonabíječ akumulátorů NiCd a NiMH

Jedním z mnoha IO určených speciálně pro nabíječky je i integrovaný obvod U2407B. Obvod je v pouzdru DIL16 a jedná se o pulsní rychlonabíječ, který sám pozná stav akumulátoru a podle toho se přepíná do jednotlivých fází nabíjení. Procesor U2407B má výstupy pro indikaci všech stavů, kterými probíhá nabíjení svítivými diodami. To je rychlé nabíjení, vrcholové nabíjení, udržovací nabíjení a v poslední řadě i indikace závady akumulátoru.
Standardní zapojení (obr. 1) bylo navíc doplněno přepínačem Př2 ke změně nabíjecího proudu z 0,8A na 0,4A – to je vhodné pro akumulátory s menší jmenovitou kapacitou. Oscilátor od kterého je odvozeno časování, lze nastavit členem RC R14 a C6.
Destička je na obrázku 2 a na obrázku 3 je její osazení. Destička se spolu s transformátorem umístí do vhodné krabičky a na její čelní panel se vyvedou čtyři LED diody (případně 5, kdo chce indikovat přítomnost napětí v síti). LED diody se na přední panel umístí ve stejném pořadí, jako jsou zakresleny ve schématu, tedy zleva první (červená) indikuje závadu akumulátoru, druhé (zelené) indikuje blikáním rychlé nabíjení, třetí (zelená) společně se čtvrtou (žlutou) indikují fázi vrcholového nabíjení, samostatně svítící čtvrtá (žlutá) indikuje udržovací dobíjení. Funke LED diod jsou také popsány v obr. 4. Přepínač ke změně proudu je možné umístit na zadní stranu, ale já si myslím, že jeho umístění ve předu bude lepší.

Obr. 1. Schéma rychlonabíječe s obvodem U2407B

Obr. 2. Obrázek destičky - destičku vytiskněte s rozměry: 82.5 × 110 mm

Obr. 3. Rozmístění součástek

Obr. 4. Funkce indikačních LED

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.