Digitální termostat

Přesná regulace teploty patří k základním fyzikálním úkonům. Popsaný termostat najde uplatnění při regulací topení, u akvaristů, při regulaci teploty technologických procesů apod.

Zapojení je velmi jednoduché je to vlastně teploměr s komparátorem a zdrojem. Velikou výhodou tohoto zapojení je že v obvodu není použit žádný trimr není co cejchovat a nastavovat s čímž jsou vždy problémy to ví každý kdo někdy stavěl teploměr Jako senzor teploty je použit obvod od firmy National Semiconductor LM35DZ jehož výstupní napětí je 10 mV7°C a má nulové výstupní napětí při O °C Teplotní pracovní rozsah u typu LM35DZje O až 100 °C Maximální nelinearita v celém rozsahu je ±0 75 °C Muže být napájen napětím od 5 do 30 V vlastní spotřeba je pod 60 uA Vyrábí se ještě v provedení LM35CZ pro větší teplotní rozsah -40 až 110 °C je však podstatně dražší a pro měření záporných teplot vyžaduje symetrické napájení. Napětí z vývodu 2 je přivedeno pres filtr RC na neinvertující vstup komparátoru na invrtující vstup je přivedeno napětí z běžce potenciometru zadávajícího žádanou teplotu. Úroveň napětí z běžce P2 má v tomto zapojení stejnou konstantu tj. 10 mV/°C (toto platí pouze v zapojení komparátoru napájeného symetrickým napětím) Při napájení nesymetrickém by toto napětí z potenciometru P2 nesouhlasilo se vstupním ze senzoru a muselo by se upravit použitím dalšího operačního zesilovače. Hysterezi komparátoru je možné ovlivnit změnou R16 zmenšováním odporu pod 10 M se hystereze zvětšuje a naopak Pokud by bylo třeba dosáhnout ještě menší hystereze lze experimentovat s odporem až do 20 M Pak by však mohlo vibrovat relé při spíná-ní i rozpínání čehož je nutné se vyvarovat.

Autor: Jan Horký

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.