Měnič z 12V= na 230V 50Hz

Měnič napětí se může hodit kdekoliv, kde zrovna nemáte po ruce síťovou zásuvku, třeba v autě, přívěsu nebo na chatě. Napájí se z něj síťové spotřebiče jako rádia, magnetofony, televize, holicí strojky, zářivky, úsporky nebo nabíječky k mobilu atd. Maximální možné zatížení závisí na použitém transformátoru měniče a s použitými tranzistory může být až 150W.
Zdrojem kmitočtu 50Hz je známý časovač 555, frekvenci ovlivňují odpor Rx a kondenzátor Cx. Spínací funkci plní dva tranzistory MOS s kanálem N. Jejich odpor v sepnutém stavu je jen 0,2R. Jeden je buzený přímo z IO, druhý přes invertor s BC547. Hradla tranzistorů mají poměrně velkou kapacitu, asi 1nF, proto musí být buzeny co možná nejmenším odporem. Výstupní odpor IO 555 je jen asi 100R, což je výhodné. Odpor v kolektoru BC547 musí být také co nejmenší (lze použít i nižší, jeho proud je zanedbatelný proti napájecímu proudu měniče). Trafo je síťové s dvěma sekundárními vinutími 12V a musí být dimenzované na maximální požadované zatížení měniče. Zatížení musí odpovídat i chladič obou výkonových tranzistorů , ke kterému se přišroubují přes slídové podložky. Odběr měniče naprázdno je asi 400 mA. Zdroj musí být dostatečně tvrdý, napájecí napětí by mělo být v rozmezí asi 10 - 14V. V kladném přívodu je vhodné použít pojistku. Účinnost měniče je více než 70 %.
Při práci s měničem buďte opatrní, i když je výstupní napětí oddělené od země (narozdíl od síťového).
Poznámka: Kostry tranzistorů jsou propojené s jejich středními vývody, proto musí být od chladiče izolovány. Druhá možnost je použít pro každý tranzistor samostatný chladič. Ty se potom nesmí vzájemně dotýkat a nesmí se uzemňovat.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.