ednotlačítkové ovládání

Jednotlačítkové ovládání

Tímto ovládáním lze jedním tlačítkem zařízení zapnout i vypnout.

Schéma zapojení je na obrázku. Základem je IO CMOS 4013, který má na resetovacím vstupu RC člen k automatickému resetu po zapnutí. Na hodinovém vývodu je zapojeno tlačítko a výstupem je přes tranzistor spínáno relé.
Pokud potřebujete i indikaci sepnutí relé, připojte paralelně na jeho cívku LED s rezistorem asi 560R.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.