Elektronický startér pro zářivku

Obrázky a),b) jsou elektronické startéry, funkci spínacích kontaktů startérové doutnavky nahrazuje a) - tyristor b) - triak. Zde se ale nestartuje pomocí žhavení, jak už vyplývá z poměrně malé kapacity C, ale napěťovými špičkami vznikajícími spínáním TY, popř. Tc. To znamená, že doba náběhu (tj. doba od zapnutí do rozsvícení zářivky) je velmi malá, asi čtvrtina sekundy. Žhavící vlákna se tedy neopotřebovávají a životnost zářivky je mnohem delší a také nevadí časté zapínání a vypínání. Po zapnutí je mezi vývody startéru téměř plné síťové napětí a TY nebo Tc se otevírá odporovým děličem na řídící elektrodě. Hodnota odporu R1 je jen orientační a závisí na použitém TY/Tc. Pokud je příliš malá, zářivka mírně "bzučí", pokud je příliš velká, tak se nerozsvítí.

Obvod a) je o něco složitější, je ale spolehlivější. Je to tím, že na tyristoru je napětí pouze jedné polarity, a tak je možno použít elektrolytický kondenzátor, který zajišťuje správné spínání tyristoru, a proto zde není hodnota R1 tak kritická, jako u obvodu b).

Pro zajímavost uvedu: napětí, při kterém (na řídící elektrodě) TY/tc otevírá je asi 0,5 - 0,7V napětí na nenastartované zářivce (závisí na tlumivce) je 220 - 270V napětí na nastartované zářivce je (podle výkonu) 62 - 118V (kromě nejslabších zářivek 4 a 6W) a stárnutím zářivky se mírně zvyšuje
Na obr. c) je upravený startér, kte je použita doutnavka z běžného startéru nebo celý startér. Tento startér také zapaluje pomocí napěť. špiček a ne žhavení a má tedy stejné výhody jako předchozí dva, akorát doba náběhu je o něco delší, asi 0,5 až 2 sekundy, i tady ale nedochází ke známému "poblikávání" při zapnutí. Sériový kondenzátor je zde ale o něco větší než u a) a b), je to větším potřebným proudem k sepnutí doutnavky. Proud je ale pořád mnohem menší než žhavící proud.

Pozor! Jedná se o zařízení pracující s nebezpečným napětím, a proto s ním manipulujte jen za vypnutého stavu, jinak můžete dostat ránu! Před manipulací je vhodné se přesvědčit, že je zářivka opravdu odpojená od sítě, pomocí fázovky.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.