CP2101 - Převodník USB/RS-232

CP2101 je integrovaný obvod s funkcí převodníku USB/RS232. Tento obvod o velikosti 5x5 mm transformuje USB 2.0 Full Speed na 921,6 kBaud UART bez nutnosti dalších externích obvodů a součástek. CP2101 je ideálním prostředkem jak vybavit stávající zařízení s UART, RS-232 nebo RS485 novým rozhraním USB 2.0. Je určen pro přestavby stávajících zařízení vybavených UARTem na USB2.0 a je výhodný zejména pro práci s mobilními telefony, PDA a podobně.

CP2101 je vybaven 512B EEPROM pro Vendor ID atd., integrovaným přijímačem/vysílačem, integrovaným oscilátorem, 512B přijímacím a vysílacím bufferem. Podporuje hardwarové řízení toku (X-On / X-Off), USB Spec 2.0 Full-Speed (12 Mbps), odpojení USB ovládané přes vývod SUSPEND.

Toto zařízení nemám odzkoušeno proto neručím za to že je funkční

Autor: Cygnal

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.