Nabíječka 9V baterií

Většina univerzálních nabíječek umožňuje nabíjet i akumulátory 9 V (přesněji 8,4 V). Zatímco však nabíjeni jednotlivých článků NiCd nebo NiMH řídi speciální nabíjecí obvod nebo mikroprocesor, akumulátory 9 V jsou nabijeny většinou jen ze zdroje proudu. Použi-vám několik těchto akumulátorů v měřicích přístrojích a několikrát se mi již stalo, že jsem na akumulátor zapomněl a ten se nabíjel několik dní. Popsaná nabíječka nabiji sice také jen konstantním proudem, nabíjení vsak asi po 14 hodinách ukonči.

Akumulátor se nabíjí ze zdroje proudu s tranzistory T1 a T2 LED1 indikuje nabíjení Protože nabíjecí proud je zpravidla 10 až 20 mA, lze LED připojit přímo do série s akumulátorem.

Délku nabíjení řídí časovači obvod 4541 Je to vlastně oscilátor RC doplněný binární děličkou a několika pomocnými obvody. Ty umožňují nastavit automatický řeset děličky při poklesu napájecího napětí (a tedy i při zapnutí) a zablokování děliče po prvním výstupním impulsu (One shot mode) Obě tyto funkce jsou zde využity nastavením vývodu 5 (Auto řeset} a 10(Mode) Časování je řízeno oscilátorem RC, který má rezistorem R6 a kondenzátorem C2 nastaven kmitočet asi 0,7 Hz Kondenzátor C3 zabraňuje parazitním kmitům oscilátoru a jeho malá kapacita má zanedbatelný vliv na kmitočet oscilátoru. Kmitání oscilátoru indikuje LED2. Dělička má vývody 12 a 13 (AO a A1) nastaven dělicí pomér 216, tj. 65536 Na výstupu (vývod 8) je úroveň log. 1 jen polovinu z celkové délky impulsu, protože výstupní signál má střídu 11 Při kmitočtu oscilátoru 0,7 Hz je výstupní impuls dlouhý asi 13,5 h. Po řesetu, který je vyvolán připojením napájecího napětí nebo stiskem tlačítka .start1, se na výstupu časovače (vývod 8) objeví signál s úrovní log 1, kterým se přes R2 spustí zdroj proudu. Po nastavené době přejde výstup časovače do úrovně log O, nabíjení se ukončí a LED1 zhasne LED2 bliká dále, oscilátor není blokován! K napájení nabíječky lze použít zdroj stejnosměrného nebo střídavého napětí (Používám napětí ze zvonkového transformátoru, které mám vyvedeno do zdířek na pracovním stole ) Zdroj nabíjecího proudu a indikační LED se napájejí nevyfiltrovaným napětím. Pro časovač je napájení odděleno diodou D1, filtrováno kondenzátorem C1 a stabilizováno Zenerovou diodou. Při střídavém napájecím napětí 12 V je akumulátor nabíjen jen po dobu asi poloviny púlperiody napájecího napětí. Proto je nabíjecí proud nastaven rezistorem R1 asi na 20 mA. Střední nabíjecí proud je pak asi 11 mA Při stejnosměrném napájení je třeba odpor R1 zvětšit na 47 až 56 Q. Nabíječka je postavena na desce s plošnými spoji. Kontakty pro připojení akumulátoru jsem přinýtoval přímo na desku. Získal jsem je z vybité baterie. Oživení nabíječky je snadné. Po připojení napájecího napětí nejdříve zkontrolujeme, zda LED2 blikne asi 40x za minutu Připojíme akumulátor přes miliampérmetr a změříme nabíjecí proud. Součin nabíjecího proudu a doby nabíjení by měl být 1,2 až 1,4krát větší, než je jmenovitá kapacita akumulátoru.

Autor: Daniel Kalivoda

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.