Kdo dřív

Pro různé soutěže, při kterých záleží především na postřehu soutěžících, lze použít tento obvod. Obvod signalizuje rozsvícením příslušné LED, kdo stiskl tlačítko dříve.
Funkce obvodu je velice jednoduchá. V klidovém stavu jsou oba tyristory rozepnuty. Stiskem jednoho z tlačítek, např. S1, se přivede napětí na řídící elektrodu tyristoru. Tyristor Ty1 sepne a LED1 se rozsvítí. Současně se zmenší napětí na tyristoru Ty1 asi na 1V. Stiskneme-li nyní tlačítko S2, nic se nestane, neboť napětí na řídící elektrodě tyristoru Ty2 nedosáhne velikosti, potřebné k sepnutí tyristoru. Obvod pracuje obdobně, stiskneme-li dříve S2. Do původního stavu, kdy jsou oba tyristory nevodivé a nesvítí žádná LED, uvedeme obvod stiskem tlačítka „reset“ v přívodu napájení.
Je-li potřeba zřetelná jasně viditelná indikace, nic nebrání tomu, abychom místo LED použili žárovky. Při napájení napětím 12V můžeme použít žárovky do koncových světel automobilu. Žárovky zapojíme místo sériové kombinace LED a rezistoru.
Pro malé proudy (LED) můžeme použít tyristory v pouzdru TO92, např. BRX44. Pro větší proudy (žárovky) použijeme tyristory např. TIC126M nebo TYN606. Tyristory pro větší proudy potřebují i větší proud pro „zapálení“ tyristoru. Proto bude třeba při jejich použití zmenšit odpor rezistorů R3 až R6 až na desetinu (470 a 330 )

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.