Spínač rozhraní USB

Zapojení spínače je dole na obrazku. Ke spínání datových signálů jsem použil tranzistory MOSFET. Externím spínačem se připojí napájecí napětí k zařízení USB a současně se toto napětí přivede na gate tranzistorů. Protože po datových vodičích se přenášejí data velkou rychlostí a parazitní kapacity tranzistorů jsou velké, jsou řídicí elektrody tranzistorů odděleny rezistory R1 a R2. Před připojením spínače na USB nejsou tranzistory nijak chráněny před zničením statickou elektřinou. Pájíme je proto na desku až jako poslední a datové vývody desky doporučuji při osazování zkratovat na napájení.

###

###

###

Autor: Jaroslav Belza

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.