Řízeni rychlosti otáčení u asynchronních motorů

Změnit rychlost otáčení asynchronních motorů prakticky nelze. Skutečné otáčky hřídele motoru se liší od „otáček" magnetického pole motoru o tzv. skluz. Jediným spolehlivým způsobem jak změnit rychlost otáčení ve velkém rozsahu je použitím tzv. Frekvenčních měničů ty dokáží změnit frekvenci napájecího napětí a tímto způsobem regulovat motor. Toto zařízení však není jednoduché a proto ani levné jejich cena se pohybuje od 5000 Kč výš.

Pokud nechceme měnit kmitočet síťového napájecího napětí, je jedinou možnosti, jak změnit rychlost otáčení, změnit velikost skluzu. Ta závisí na konstrukci motoru, jeho zatíženi a velikosti napájecího napětí, V určitém rozsahu lze tedy měnit rychlost otáčení změnou velikosti napájecího napětí, například použitím regulačního transformátoru nebo zařazováním impedancí do vinutí motoru. Tímto způsobem však negativně ovlivníme nejen účinnost motoru, ale také jeho momentovou charakteristiku.

Jistou možností je využít k napájení motoru střídavá napětí nesymetrického průběhu, při němž lze velikost nesymetrie nastavit. Vznikne tak stejnosměrná složka proudu, který protéká vinutím motoru a motor brzdí. V určitém rozmezí tak můžeme měnit velikost skluzu a tedy i rychlost otáčení motoru.

Obvodově toho dosáhneme jednoduchým způsobem. Když je odpor rezistoru R nulový, je průběh proudu sinusový. Při zvětšování odporu se zvětšuje i stejnosměrná složka magnetického pole uvnitř motoru a zmenšuje se velikost proudu do vinuti. Rychlost otáčeni motoru se zmenšuje. Takto lze rychlost otáčení zmenšit až o 30%. Síla, která brzdí motor, je úměrná velikosti stejnosměrného proudu a otáčkám.

Podobného principu lze využít u trojfázového motoru, u něhož zapojíme obvod s diodami a proměnným rezistorem do jedné fáze.

Je snad zbytečné připomínat, že provedení musí být v obou případech takové, aby nemohlo dojít k dotyku osob s obvody elektrického napětí. Podobného výsledku dosáhneme, použijeme-li na místě diody D2 a rezistoru tyristorový regulátor. Zvětší se tak účinnost obvodu a zmenší se tepelné ztráty, vznikající v rezistoru.

Autor:???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.