Regulátor rychlosti ventilátoru PC

# LED na 1,5 V bez cívky

### Popis zapojení

Obr. 1. LED na 1,5 V

Zapojení obvodu je na obr. 1. Podle zvolených součástek LED buď bliká nebo, při vyšším kmitočtu blikání, se její svit jeví jako trvalý. Obvod je vlastně jednoduchý měnič s nábojovou pumpou. Jeho základem je multivibrátor s tranzistory T1 a T2. Na výstupu multivibrátoru jsou krátké kladné impulsy. Multivibrátor pracuje tak, že kondenzátor C1 se pomalu nabíjí přes R1 tak dlouho, dokud se neotevře T1 a následně T2. Otevřením T2 se změna napětí přenese na bázi T1 a celý proces se lavinovitě urychlí. C1 se přes přechod b-e T1 a R2 rychle nabíjí na opačnou polaritu. Když je C1 zcela nabije, tranzistory se přivřou, následně lavinovitě uzavřou a celý cyklus se opakuje.

Po většinu času jsou tranzistory uzavřeny a kondenzátor C2 se nabíjí přes rezistory R3 a R4. Když se tranzistory otevřou, napětí na kondenzátoru C2 se přičte k napájecímu napětí a LED blikne. LED je nejvhodnější s velkou svítivostí a malým prahovým napětím. Taková LED v uvedeném obvodu již trochu svítí nebo bliká při napětí 0,9 V. Použijete-li LED s prahovým napětím okolo 2,2 V, bude minimální napájecí napětí asi 1,2 V. Intenzitu svitu nebo záblesků LED lze zvětšit, zapojíte-li místo R4 diodu, nejlépe germaniovou nebo Schottky. Intenzita však bude větší jen při větším napájecím napětí, při menším je naopak vhodnější použít rezistor.

U multivibrátoru je důležité zvolit vhodně odpor rezistoru R1. Bude-li odpor příliš malý nebo velký, nebude kmitat. Odpor je závislý na maximálním napájecím napětí a zesilovacím činiteli tranzistorů. Pokud multivibrátor nekmitá, změřte odběr obvodu. Bude-li obvod odebírat jen malý proud (<1 mA) je odpor rezistoru příliš velký. Naopak, při odběru asi 10 mA je jeho odpor příliš malý. K oživení je vhodné použít odporový trimr na místě R1 a obvod oživit při maximálním napájecím napětí (1,6 V).

| Typ |
c | b | e | BC546, BC238, KC238 apod. | T1 (n-p-n)
c | b | e | BC327, KC638 apod. | T2 (p-n-p)
e | c | b | BC638, BC640 apod. | T2 (p-n-p)

Tab. 1. Některé použitelné typy tranzistorů

Autor: Jaroslav Belza

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.