Impulsní zdroj

Impulzní zdroj

Tento impulzní představuje efektivní náhradu klasického transformátoru. Jeho malé rozměry a velmi dobrá účinnost jsou předpoklady kvalitního zdroje pro napájení různých přenosných zařízení.

Odpory R2,R3,R4 musí být s výkonem 1W a kondenzátory C1 a C2 na napětí 400V, C3 na 1KV, C8 je na 10V, C9 na 50V a C10 C11 na 1KV. Feritový transformátor TR1 je vykuchaný ze starého ATX zdroje z pomocného zdroje napětí. Na tranzistoru T2 není potřeba mít chladič. Výhody tohoto spínaného zdroje jsou jasné vysoká účinnost kolem 80% malé rozměry a nízká hmotnost. Technické parametry jsou: napájecí napětí 140-260V, výstupní napětí 12V, proud max 1A, skratuvzdorný.

Autor: Michal Danek

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.