Elektronický přerušovač směrových světel

Toto jednoduché zapojení vzniklo jako náhrada za mechanický bimetalový přerušovač směrových světel, který se používá v automobilech nebo motocyklech. Výhodou konstrukce je otřesuvzdornost, malé rozměry, napájeni 6 až 12 V a v neposlední řadě i cena. Přerušovač lze použit i pro spínáni různých varovných světel atd.

V zapojeni je použit známý časovač CMOS 555 Je zapojený jako astabilní multivibrátor s pracovním kmitočtem asi 2 Hz Perioda výstupních impulsu je 200 ms pro vypnuti a 300 ms pro zapnuti Kmitočet časovače je určen kondenzátorem C2 a rezistory R1, R2 Z výstupu časovače je ovládán přes R3 výkonový spínač T1. Je osazen tranzistorem MOSFET s vodivosti P, IRF4905 který má výborné parametry (55 V/75 A/200 W) Jiné typy tranzistoru nedoporučuji používat protože mají v sepnutém stavu větší přechodový odpor kanálu a proto vznikají i větší nároky na jejich chlazení Rezistor R4 vytváří kladné předpěti do řídicí elektrody T1 aby se žárovky nespínaly samovolně. Kladné napájecí napětí přerušovače se připojuje na vývod příslušné palubní pojistky +12 V (+6 V) a konektor K1 Záporné napájeni je přiváděno přes diodu D1. Tato dioda se otevře v okamžiku kdy je spínač rozepnutý a přes tuto diodu a zhasnutou žárovku se nabije C1 Takto řešené napájeni umožňuje dvoudrátové připojováni včetně zátěže Kapacita kondenzátoru C1 byla záměrně zvolená tak velká aby dokázala podržet napájecí napěti spínače přes celou dobu trváni periody spínáni Výstup přerušovače je vyveden na konektor K2 Další připojováni přepínače kontrolky a vlastních směrových světel je na obr 1 Pokud bude přerušovač využíván pouze k spínáni výstražného světla tak odpadne ze zapojeni přepínač a kontrolka.

Autor: Pavel Hořínek

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.