Elektronická zátěž

Tato elektronická zátěž je určena pro statické i dynamické testování různých zdrojů. Zátěž může pracovat jako odpor, kdy je zatěžovací proud závislí na napětí zatěžovaného zdroje, nebo jako „vtok proudu“ (current sink) kdy je zatěžovací proud konstantní a nezávislý na napětí. Rozsah zatěžovacího proudu je nastavitelný od nuly do 10A a napětí od 1.2 do 50V.

Aby bylo možné zkoumat dynamické chování zdroje, lze zatěžovací proud přerušovat impulzy z vnitřního generátoru které mají střídu 1:1 a kmitočet přibližně 10KHz, 1KHz, 100Hz, 10Hz, 1Hz. Elektronická zátěž je také vybavena komparátorem, Ten se bude hodit při vybíjení akumulátorů pomocí zátěže. Při poklesu napětí akumulátoru pod nastavenou hodnotu (0-25V) zátěž odpojí. Potenciometr R10 slouží k nastavení proudu. Kmitočet multivibrátoru a tím i přerušování proudu se nastaví přepínačem S1A v poloze 1 je 1Hz v poloze 2 je 10Hz a tak dál. Rezistorem R2 se nastavuje napětí komparátoru. Tranzistor T1 MUSÍ BÝT NA MASIVNÍM CHLADIČI !!!!!!

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.