# Kompaktni zarivka

Compact Fluorescent Lamp (CFL)
(Dalsi pouzivane nazvy: Usporna zarivka, setrici zarovka.)

Uvod

Kompaktni zarivky maji oproti normalnim zarovkam nekolik vyhod. Predevsim je to vyrazne nizsi spotreba a delsi zivotnost. Mezi nevyhody patri delsi start a take nemoznost pouzit regulator osvetleni. Barva svetla oznacovana jako "warm white" se blizi klasicke zarovce a je prijimana i odpurci klasickych zarivek. Kompaktni zarivka pouziva vakuovou trubici stejne jako klasicka zarivka a take princip premeny ultrafialoveho zareni na viditelne pomoci luminoforu na stene telesa. Protoze se pro napajeni trubice pouziva menic, ktery bezi na frekvenci radove desitky kilohertzu, tak CFL zarivka oproti klasicke zarivce 'neblika'. Menic obsazeny v patici nahrazuje klasickou tlumivku se starterem.

Elektricka konstrukce

Princip behu si vysvetlime na zarivce LUXAR 11W

- Zapojeni obsahuje cast zdrojovou skladajici se z odrusovaci tlumivky L2, pojistky F1, mustkoveho usmernovace z diod D3, D4, D5, D6 a filtracniho kondenzatoru C4
- Rozbehova cast obsahuje D1, C2, R6 a diak
- D2, D7, R1, R3 plni ochrannou funkci
- Ostatni soucastky plni pracovni funkci

Rozbeh zarivky

R6, C2 a DIAK slouzi k vytvoreni prvotniho impulsu do baze tranzistoru Q2 a zpusobi jeho otevreni. Po rozbehnuti je tato cast obvodu zablokovana diodou D1, pres kterou se pri kazdem otevreni Q2 vybije naboj na C2. Nikdy se nepodari nashromazdit dostatek energie pro znovuotevreni diaku. Dale jsou tranzistory buzeny pres maly transformator T1. Ten se obvykle sklada z feritoveho prstence se tremi vinutimi o nekolika zavitech (5-10).
Nyni jsou zhavici vlakna trubice napajena pres kondenzator C3 napetim vznikajicim na seriovem rezonancnim obvodu tvorenym civkou L1, C3 a C6. Nez se trubice rozsviti, je rezonancni frekvence obvodu urcena kapacitou kondenzatoru C3, protoze ma mnohem mensi kapacitu, nez C6. V tomto okamziku je prepeti na C3 pres 600V v zavislosti na pouzite trubici. Behem startu je spickovy kolektorovy proud tranzistory asi 3-5x vetsi nez za normalniho behu. Pokud je trubice poskozena, hrozi zniceni tranzistoru.

Normalni beh

Jakmile dojde k ionizaci plynu v trubici, dojde prakticky ke zkratovani C3, a diky tomu se snizi frekvence rizena nyni pouze C6 a take napeti generovane oscilatorem. Je vsak dostatecne k udrzeni zarivky rozsvicene.
Za normalni situace, kdy se tranzistor otevre, se zvetsuje proud tekouci do transformatoru T1, dokud se jeho jadro nenasyti a pak zmizi zpetna vazba do baze a tranzistor se zavre. Po te dojde k otevreni druheho tranzistoru buzeneho opacne zapojenym vinutim T1 a cely proces se opakuje.

Zavady

Casta zavada ja prorazeny kondenzator C3. Pokud trubice vcas nenaskoci, hrozi zniceni tranzistoru Q1 a Q2 a nasledne rezistoru R1, R2, R3, R5. Menic je pri startu velmi pretezovan a tranzistory obvykle nevydrzi delsi tepelne pretizeni. Pokud tedy doslouzi trubice, znici se obvykle nasledne i elektronika.
Nekdy muze dojit k prasknuti trubice vlivem vnitrniho pnuti a rozdilu teplot. Zavada vznikne nejcasteji pri zapinani zarivky.

Oprava elektroniky

Oprava elektroniky obvykle znamena vymenu kondenzatoru C3, pokud je prorazen. Pokud shori pojistka, doslo pravdepodobne ke zniceni obou tranzistoru Q1 a Q2 a rezistoru R1, R2, R3, R5. Take je treba vymenit pojistku napr. nahrazenim rezistorem 0,5 ohmu. Zavady se mohou scitat. Napr. kvuli prorazenemu kondenzatoru dojde k tepelnemu pretizeni tranzistoru a k jejich naslednemu zniceni. Nejvhodnejsi tranzistory jsou MJE13003, ktere se ovsem spatne shaneji. Nahradil jsem je BD129, ktere jsou sice bezne vedene, ale take mam problem s jejich sehnanim. Existuji slabsi varianty jako 2SC2611, 2SC2482, BD128, BD127, ale nejsem si jisty, jestli dlouhodobe vydrzi.

Mechanicka konstrukce

Zarivka je obvykle slozena ze dvou casti. Jedna je plastikova desticka s otvory pro trubici, a plastickymi zobacky. Trubice je k ni pritmelena.
Druha mohutnejsi cast ma na konci zlabky pro zacvaknuti zobacku ze spodni casti. Uvnitr je plosny spoj se soucastkami, na ktery jsou pripajeny vyvody z trubice. Z horni strany vedou draty k vrcholu zarivky, kde jsou vetsinou pripajeny, nebo zalisovany pod zavit. Obe dve casti plastiku jsou do sebe zacvaknute a nekdy take zalepene. Obvykle staci opatrne pacit mensim sroubovakem postupne po celem obvodu zarivky do spary mezi plastove casti a dojde k povoleni lepidla. Potom se vice zapaci v miste zobacku a dojde k 'rozlousknuti' obalu na samostatne casti viz. foto.

Zaver

Vetsina techto kompaktnich zarivek pouziva stejne, nebo velmi podobne zapojeni. Drazsi kompaktni zarivky pouzivaji trochu slozitejsi zapojeni s predzhavenim elektrod a diky tomu maji delsi zivotnost. Momentalne zadnou takovou nemam. Casem pribudou na strankach dalsi exoticke zarivky, na ktere narazim. Tyto zarivky se temer nevyplati opravovat, protoze cena tech levnejsich se pohybuje kolem 50,- Kc a cena prace je dnes podstatne vyssi. Zapojeni vznikla pri oprave kompaktnich zarivek a slouzi pouze pro vyzkumne a opravne ucely. Informace jsem cerpal pri obkreslovani zapojeni a z dokumentace popsane dale.

Dalsi materialy

Zarovka Bigluz 20W pouziva klasicke zapojeni s nepatrnymi obmenami. Hodnoty soucastek jsou prizpusobene vetsimu vykonu

Zarovka Isotronic 11W pouziva lehce odlisne zapojeni, kde je hlavne vyrazen startovaci obvod s diakem. Startovani probiha pravdepodobne pomoci kondenzatoru C1

Zarovka Luxtek 8W pouziva opet klasicke zapojeni s nepatrnymi obmenami. Zajimavy je snad jen termistor, ktery se pravdepodobne stara o hladsi nabeh zarovky po predehrati

Zarovka Maway 11W pouziva take odlisne zapojeni jako zarovka isotronic

Zarovka Maxilux 15W pouziva uplne klasicke zapojeni

Zarovka Polaris 11W ma maly zavit a ma trochu pozmenene hodnoty soucastek. Jinak je zapojeni vicemene klasicke

Zarovka BrownieX 20W ma take zjednodusene zapojeni jako zarovka isotronic

Zarovka PHILIPS ECOTONE 11W ma take zjednodusene zapojeni jako zarovka isotronic
Tato zarovka ma oproti ostatnim spravne dimenzovane soucastky, takze by elektronika mela vydrzet dele. I zapojeni je mene osizene. Ma tlumivku L2 proti VF ruseni, kondezator C1 na 1200V, ktery je velmi napetove namahany a casto odchazi. Take trubice je trochu kvalitnejsi. Barva "warm white" opravdu velmi pripomina barvu svitu obycejne zarovky a nema patrny ruzovy nadech. Take je trubice nepatrne delsi a ma oproti jinym 11W zarovkam vetsi svitivost. Vsechny zarovky co mam i z jinych serii maji shodnou barvu svetla. Narozdil od napr. zarovek MAWAY, kde ma kazda jinou barvu svetla, nekterym odesla elektronika, jine zase zmizelo vakuum z trubice apod. Rekneme, ze je videt, ze PHILIPS neni uplny NONAME a za cenu 89,- Kc se urcite vyplati. Mam techto zarovek jiz nekolik a zatim zadna neodesla. Philips vyrabi jeste drazsi radu zarovek s delsi zivotnosti, ale od te nemam

zatim schema.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.