Bezpečnostní majáček - blikač

Zapojení blikače je velmi jednoduché a má jednu zvláštnost - je napájeno pouze jedním článkem 1.5 V. Je známo, že např. úbytek napětí na červené LED je asi 1.6 až 1.8 V, na zelené ještě větší. Jak je tedy možné, že v zapojení podle obr.1 diody vůbec svítí? Vše vysvětlí pohled na obr.1: Při připojení napětí jsou oba tranzistory uzavřeny. Kondenzátor C1 se nabijí přes diodu D1 a rezistor R3 a napětí na něm se ustálí zhruba na napětí baterie, zmenšeném o úbytek na diodě D1. Zároveň se nabijí i kondenzátor C2 přes rezistory R3, R2. Dosáhne-li napětí na kondenzátoru C2 asi 0.6 V, tranzistory se skokem otevírají a T2 připojí nabitý kondenzátor C2 k napětí baterie. Obě napětí se sečtou a tento "součet" se objeví na diodách D2 až D4. Diody krátce zasvítí, kondenzátory se vybijí a tranzistory se uzavřou. Celý cyklus se pak opakuje. Kmitočet záblesků je asi 2 Hz a lze ho změnit změnou R2, C2. Zapojení je ekonomické, s jedním článkem vydrží pracovat až stovky hodin, neboť je schopné provozu i při napětí menším než 1 V. Je zřejmé, že jako diodu D1 je vhodné použít typ s co nejmenším úbytkem napětí, s úspěchem lze použít i staré germaniové typy OA.,GA... atd., popř. Si KA261, 501, 206. C1 na 3V, rezistory jakékoli miniaturní. T1 i např. KC507, 509, T2 i KC638, 636, LED nejlépe se svítivostí lepší než 700 mcd.

Autor: Paja

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.