Ochrana motorků proti přetížení

Ochrana spočívá v tom, že do obvodu motoru je zapojen tyristor, který při neúměrném zvětšení proudu motorkem obvod vypne.

Ochrana se tedy hodí pro stejnosměrné komutátorové motorky nebo pro univerzální motorky v domácích spotřebičích a chrání motorky proti poškození při zvýšení mechanické zátěže nad určitou mez.

Funkce je jednoduchá. První tyristor TY1 je sepnut proudem protékajícím rezistory R1, až R3 a diodou D5 a motorek se otáčí. Zvětší-li se proud obvodem motorku (diody D1 až D4, motorek, rezistor R4 paralelně s potenciometrem P), zvětší se i napětí na snímacím rezistoru R4. Požadovanou mez vypnutí nastavíme potenciometrem P. Přes tranzistor T sepne druhý tyristor Ty2 a ten zůstane sepnutý, pokud nestlačíme startovací tlačítko TI po odstranění příčiny přetížení. Sepnutý tyristor Ty2 zabraňuje průchodu proudu tyristorem Ty, a tedy obvodem motorku. Kondenzátor C1 má za úkol zabránit sepnutí tyristoru Ty2 při zvětšeném proudu během rozběhu motorku. Tyristor Ty2 je napájen stejnosměrným napětím, které je filtrováno kondenzátorem 100 uF.

Podobný obvod lze realizovat pro ochranu střídavých komutátorových motorků nebo jednofázových asynchronních motorků. Obvod je v principu shodný, avšak motorkem protéká střídavý proud. Usměrňovači můstek slouží k získání stejnosměrného proudu ovládajícího činnost tyristoru. Pro vytvoření stejnosměrného napájecího napětí pro obvod druhého tyristoru a tranzistoru je použita další dioda, D6. Funkce ostatních součástek i jejich číselné označení jsou zachovány.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.