Lux-Metr

Osvětleni je důležitou součástí našeho života. Lidské oko není schopno v mnoha případech přímo zhodnotit velikost světla jak v jeho v absolutní hodnotě, tak i poměr dvou osvětlených míst, kterě je osvětleno více nebo měně platí samozřejmě pro menší rozdíly. Tady nastupuje technika, která je neomylná a přesná.

Pro luxmetr je použit čtyřnásobný OZ v CMOS provedení typ TLC274. Jeho použití je výhodné pro bateriově napájení. Zde je použita 9V baterie. Proudový odběr je maximálně 5 mA. Je nutně použít i vypínač pro napájení. Ve schématu z důvodu jednoduchosti není zakreslen. Obvod ICIA je zapojen jako detektor napětí baterie.Odpor R3 a dioda Dl jsou jako zdroj referenčního napětí pro komparátor. Při napětí asi 7 V se rozsvítí dioda Dl. Od tohoto napětí již nemusí měření probíhat správně. Obvod ICIB je zapojen jako sledovač napětí z odporového děliče R5 a R6. Tyto odpory tvoří dělič napětí 1:2. Na výstupu ICIB je tedy také poloviční napájecí napětí. Toto napětí funguje jako virtuální zem pro vlastní měřící obvod. Jako senzor pro světlo je použita dioda BPW21. Ta se vyznačuje velmi dobrou linearitou závislosti výstupního proudu na osvětlení. Pro menší přesnost je možno použít i typ BPW34 - tato dioda má horší linearitu v závislosti na světle. Obvod IC1C zesiluje proud ze snímací diody D3. Zesílení je nastavitelné odpory ve zpětně vazbě RS až Rll. Rozsah měření je od O do 200.000 Luxů. Na výstupu 8 obvodu IC1C je pro každý rozsah maximální výstupní napětí 2 V. Trimrem TP1 *. nastavuje hodnota "000" na displeji -viz nastavení. TP1 je víceotáčkový typ. Obvod IC1D je zapojen jako invertující zesilovač. Ten má zapojen ve zpětně vazbě trimr TP2, kterým se luxmetr nastavuje - viz nastavení. Na výstup luxmetru je ještě jednoduchý filtr typu dolní propust. Ten odstraní nestabilitu údaje na displeji v případně rychlých výkyvů.

Autor: Pavel Meca

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.