ElektronikaCZ -- Schémata a návody

Home | Teorie | Schémata | Download | Návštěvní kniha | Odkazy | Napište mi

Tak první s čím začneme je bezpečnost. V žádném případě se nedotýkejte odizolovaných částí síťového vedení. Při práci se síťovým vedení buďte maximálně opatrní !!

Při manipulaci s zařazeními musí být odpojeno napájení !! NESTAČÍ VYPNOUT VYPÍNAČ !! Při práci s VF napětím jsou zásady podobné. Zásah VF proudem sice

Většinou není smrtelný ale v místě dotyku popálí. O VN napětí snad nemusím ani mluvit od toho se držte co nejdál !!

To by bylo k bezpečnosti dále se budu věnovat zásadám správného pájení. Pájené plochy musí být čisté !! pájené plochy se musí dobře prohřát jinak vznikne tzv. Studeňák

Je to spoj který má buď vysoký odpor nebo není dostatečně pevný. Používejte kalafunu usnadní vám hodně práce. Na plochy kde se cín nechytí použijte pájecí kapalinu.

Důležité je také udržovat si na pájce stálou teplotu při pájení tak aby se cín nepřepaloval.

Při osazování desek plošných spojů postupujeme od drátových propojek a rezistorů po větší součástky. Integrované obvody zapojujeme naposledy a nejlépe do patice.

Při práci s obvodama vyráběnýma technologií C-MOS bych vám doporučoval se před manipulací s nimi vybýt např. dotykem topení nebo vodovodního potrubí.

Pozor si také dejte při práci s hořlavinami !! !!