Pc zásuvka

Jako častého uživatele PC mě už nebavilo pořád zapínat repráky s monitorem a po vypnutí PC je zase vypínat. Proto jsem se inspiroval článkem Spínač síťového napětí ovládaný pomocí USB otištěným v KTE 5/2004.
Princip je prostý: a funkce zařízení musí být jasná i začátečníkovi. Po zapnutí PC se na konektoru USB objeví napětí 5V. Toto napětí je přivedeno na cívku relé, které nám sepne napětí do zásuvky. Po vypnutí PC relé odpadne a tím pádem se přeruší i napájení zásuvky. LED slouží pouze k indikaci sepnutí. D2 má ochranou funkci. Pokud potřebujeme mít zásuvku v provozu i při vypnutém PC, tak do obvodu zapojíme ještě vypínač VYP. Po jeho sepnutí se přemostí přepínací kontakty relé a zásuvka bude v provozu bez ohledu na stavu PC.
Konstrukce: Nejprve si připájejte na krajní vývody USB konektoru dráty a zapojte do PC. Pak změřte multimetrem napětí na těchto drátech (asi 5V), pokud se vám na displeji objeví - 5.00 , tak máte naopak + -. Zařízení jsem nacpal do běžné prodlužovací troj-zásuvky. Při jejím výběru dbejte na dostatek místa pro relé, vypínač a další součástky a v neposlední řadě také na to, jestli se vám podaří zásuvku rozdělat. U několika typů jsem se setkal s tím, že místo šroubku tam byly nějaké hřebíky, nebo šroubky s "divokou" hlavičkou.

V žádném případě neručím za případný odchod vašeho PC do věčných lovišť...

Autor: Paja

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.