Cyklovač stěračů pro automobily Škoda 105-130

Cyklovač stěračů

Cyklovač se připojí k vodičům na přepínači stěračů. Černý vodič k černému vodiči. Červený vodič od polohy „C“ se přestřihne a na konec od přepínače se připojí k červenému vodiči cyklovače. Druhý konec přestřiženého vodiče se zaizoluje a zůstane nepřipojený.

##

##

##

##

Podle zákona o pozemních komunikacích je možné do automobilu instalovat pouze schválené příslušenství, které nese označení „ATEST 8SD“. Cyklovač stěračů neprošel atestací, a proto podle tohoto zákona nesmí být ve vozidle instalován.

Autor: Martin Stajgr

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.