Zdroj ss vysokého napětí 40kV

Zdroj vytváří vysoké napětí 40kV, se kterým se dají dělat zajímavé pokusy. Při přiblížení záporného pólu k výstupu vn asi na 4 - 5 cm uvidíte světélkování konců drátů a při ještě trochu vetším přiblížení elektrický oblouk.
Dále popsané pokusy provádějte jen pokud stojíte na nevodivém podkladu (linoleum, koberec...) a od všech elektrických spotřebičů jste alespoň 0,5 m daleko! Záporný pól napájení spojte se zemí (důležité).
Přibližte se rukou k elektrodě vn asi na 10 - 7 cm. Z elektrody jde tzv. elektrický vítr (máte pocit, že dáváte ruku do ledničky).
Dotkněte se prstem výstupu. Bude cítit slabé praskání statické elektřiny. (Není to horší než dotknout se svetru.) Když se druhou rukou dotknete např. podlahy, bude cítit opět statická elektřina. Různé lehké předměty (papír, látka, různé obaly, igelit, ale třeba i pravítko nebo trojuhelník) se přilepí na stěnu nebo i spodní stranu stolu. Některé předměty naopak přiskočí k ruce. Při dotyku člověku mírně vstávají vlasy a chlupy, ale není to příliš znatelné (na to by ste potřebovali spíš generátor Van de Graafa).
Položte na zem dva čtverce z alobalu asi 10x10 cm, k jednomu připojte výstup zdroje, druhý nepřipojujte. Mezera mezi čtverci nechte asi 5 cm, do ní položte dřevěnou tužku. Kolmo na ní položte druhou tužku, ta se po zapnutí vn rozhoupe ze strany na stranu. (Přitahuje k opačnému náboji a když se dotkne,tak zase na druhou stranu...)
Popis zapojení: Oscilátor s obvodem 555 má frekvenci asi 17 - 21kHz, lze ji doladit trimry P1 a P2 na maximální výstupní napětí. Trimr P1 ovlivňuje i střídu kmitů. Z výstupu IO je spínán první tranzistor, typu PNP. Schottkyho dioda brání jeho saturaci a tím zrychluje spínání, není ale nezbytně nutná. Druhý tranzistor je výkonový, typu NPN. Musí chladič s plochou 200 alespoň cm2. Napětí se transformuje ve vysokonapěťovém trafu, které lze vyndat z každé televize. Dtřídavé vn napětí se usměrňuje a násobí zdvojovacím obvodem s vn kondenzátorem a dvěmi vn diodami. Diody hledejte nejspíš opět v televizích (anodu diody poznáte - v televizi je spojena s výstupem vn trafa, katoda s obrazovkou). Kondenzátor je lepší vyrobit ze zkumavky, do které se strčí srolovaný kus alobalu, vyčnívající kus se spojí s diodami. druhý pól kondenzátoru vznikne omotáním zkumavky alobalem, ten se spojí s výstupem vn trafa. Díky násobiči je výstupní napětí 40kV namísto 16kV jako v televizi.
Zdroj se napájí ss napětím 12-15V, odběr je okolo 3A.

Autor: Danyk

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.