## Detektor síťových vodičů pod napětím

Jednoduché zařízení, které umožňuje zjistit přítomnost síťového vodiče pod omítkou nebo kdekoliv jinde, na vzdálenost řádově jednotek cm. Toto zapojení indikuje pouze síťové vodiče pod napětím.

Pokud je zapojení poblíž živého síťového (230V/50Hz) vodiče (který se nachází např. pod omítkou), kapacitní vazba mezi živým vodičem a sondou připojenou na pin 14 IO1 (CLK) způsobí čítání impulzů díky IO1 s frekvencí 50Hz a po vydělení 10ti LED1 bliká 5 krát za sekundu. Pokud zařízení oddálíme od živého vodiče, LED1 zůstává zhasnutá. Místo vypínače je použito pouze tlačítko vzhledem k předpokládanému použití.

- Citlivost zapojení může být ovlivňována délkou sondy (kousek vodiče).
- Pokud použijeme vyšší napětí pro napájení obvodu než 3V, nesmíme zapomenout na předřadný rezistor k LED1.
- V případě že LED1 bliká i v případě, kdy není zařízení poblíž vodiče pod síťovým napětím, nepřipojujte žádný vodič do bodu ANT.

Zařízení je umístěno na jednostranné DPS a vestavěno do malé krabičky. Stavba je velmi jednoduchá a zapojení funguje na první zapojení. Pokud chceme ověřit přítomnost vodiče pod omítkou, stačí stisknout tlačítko a přiblížit zařízení k ověřovanému místu. LED 1 blikáním upozorní na případný vodič pod napětím.

Autor: Jan Půhoný

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.