# Anténní zesilovač

Tento zesilovač je určen pro signál o frekvenci od 1,8 MHz do zhruba 200 MHz. Zesílení je v celém rozsahu mezi 15 a 20 dB. Zesilovač je napájen 12V, které se vedou k zesilovači společně se signálem jedním stíněným kabelem. Napájení se z kabelu odvádí přes dvě cívky s velikostí 2,2mH. Tyto cívky představují pro zesilované kmitočty odpor asi 5000 ohm což signálu moc neublíží. Cívky mají 10 závitů na toroidním jádře s průměrem 4mm.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.