## Indukční přijímač

Tento indukční přijímač je velmi citlivé zařízení a může sloužit k mnoha různým účelům. Je vhodný pro určování vedení elektrických drátů ve zdech, přijímání audio signálu z indukčního vysílače, zvuku blesků a dalších elektromagnetických polí (např. telefonní indukční cívka).

Cívka indukčního přijímače může být dle vašeho záměru např. telefonní indukční cívka. Cívka v tomto obvodu byla použita z 24voltového relé. Múžete zkusit experimentovat s feritovým jadrem cívky, nebo jej nahradit mekkým kovem. Vyhněte se stíněným induktorům nebo induktorům s železnými tyčovými prvky navrženými ke koncentraci magnetického pole v malých plochách. Výsledná cívka může být i jednoduchý elektromagnet, jako např. drát ovinutý kolem hřebíku. Zhodnoťte různé cívky jednoduše poslechem. Cívky s malou indukcí budou znít "jemně" s nízkou frekvenční odezvou. Cívky s větším železným jádrem mohou naopak znít tlumeně. Toto zařízení bylo testováno s velkou 100 mH cívkou bez jádra s výbornými výsledky, avšak dvoupalcový poloměr byl příliš velký.
Ostatní součástky nejsou kritické. 2N4401 může být přibližně jakýkoli NPN univerzální tranzistor se signálem s malou amplitudou. TL431 je regulátor napětí, ale v tomto obvodu je použit jako audio zesilovač. Ve skutečnosti celý obvod není nic jiného, než nízkošumový zesilovač s vysokým ziskem a s indukční cívkou připojený ke vstupu a jiné zesilovače budou fungovat stejně.
Obvod je vestaven v osmimilimetrovém pouzdru od audiokazety, na zadní straně je spínač a konektor sluchátek. Baterie zapadá do krabičky bez problémů, zbývající místo je vyplněno kousky pěny. Možná je lepší použít o něco větší krabičku, protože audiokazety jsou příliš tenké. Když poprvé zapnete toto zařízení, uslyšíte pravděpodobně pískot způsobený vedením v pokoji. Otočte přijímačem do horizontální polohy a najděte místo, kde bude pískot minimální, tzn. zhruba nula. Pokud se dostanete k nule, můžete slyšet vzdálený praskot blesků nebo jiné magnetické zvuky. Pokud se vám nepovede najít hodnotu nula, vyjděte ven z budovy. Pokuste se udržet cívku blízko elektronických zařízení jako např. váš monitor, pevný nebo mobilní telefon. S tímto zařízením můžete sledovat trasy elektrického vedení ve zdi nebo stropě a to podle zvýšeného pískání pokaždé, když se cívka přiblíží k drátům. Ujistěte se, že vedením prochází elektrický proud, a to třeba zapnutím lampy. Sledovat můžete i další vedení, pokud jím prochází střídavý proud v zvukovém rozsahu.

Autor: Jan Toman

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.