Regulátor jasu žárovek

Tento regulátor slouží k plynulé regulaci jasu žárovek od nuly do maxima. Regulaci od nuly umožňuje dvoustupňový spožďovací článek namísto jednoduchého. Obvod se připojuje pouze dvoubodově, takže ho lze nainstalovat místo vypínače beze změny instalace. K regulaci se používá běžný tyristor KT505 (popř. KT504, KT508 apod.). Maximální proud je 1A, takže lze připojit zátěž až 200W. Jas lze stáhnout až k nule, takže není nutné použít vypínač. Výměna žárovky se potom ale nesmí provádět pod proudem. Kondenzátory jsou jen pod malým stejnosměrným napětím, takže lze použít elektrolytické na nejnižší napětí. Potenciometr by měl mít pro bezpečnost plastovou hřídel nebo alespoň plastový knoflík. Obvod je jednoduchý, přesto není vhodný pro začátečníky, protože je galvanicky spojen se sítí.

Zapojení Tyristoru

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.