Citlivý odposlech

Jedná se o klasické zapojení LM386, které při použití sluchátek poskytuje větší citlivost než lidské ucho.

Schéma zapojení dole na obrázku. V zapojení je použit elektretový mikrofon s integrovaným předzesilovačem, který je napájen přes rezistor R1, který má pro větší citlivost nezvykle velký odpor. Signál z mikrofonu se vede přes oddělovací kondenzátor C2 na vstup IO LM386, jehož zesílení je umocněno použitím kondenzátoru C3. Proto, kdyby se náhodou stalo že by po sestavení obvod kmital, doporučuji snížit zesílení zvýšením odporu rezistoru R2. Výstup signálu je na vývodu č.5 odkud se přes oddělovací kondenzátor vede například do sluchátek, reproduktoru, případně do výkonného zesilovače.
Napájecí napětí je v rozsahu asi od 3V do 15V (podle použitých elektrolytů) a odběr v klidu je asi 20mA.

Autor: ???

Za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené elektrickým proudem neberu žádnou zodpovědnost.